***Системные вызовы в ассемблере RISC-V***

1. PrintInt (a7=1): выводит число в регистре a0 в консоль в десятичной

системе счисления

2. PrintString (a7=4): выводит строку, заканчивающуюся символом конца

строки, адрес строки считывается из регистра a0

3. PrintChar (a7=11): выводит младший байт регистра a0 в консоль как

символ

4. Write (a7=64): выводит в файловый дескриптор, номер которого записан в

a0, строку с адреса, записанного в a1, длиною a2. В конце в a0

записывается количество записанных байт

5. Exit (a7=93): завершает программу с кодом возврата в регистре a0